## 远洋房子施工计划

1. 将地面木板拆卸掉，换成瓷砖。
2. 将厨房、卫生间的地砖、墙砖拆掉，重新走水管，电线是否重走再定。
3. 重打橱柜，主体使用实木打造，门板采用吸塑门即可。
4. 在打橱柜前，提前将热水器、抽油烟机、燃气灶具、水盆的尺寸定好。
5. 测量好卫生间的水盆尺寸和座便尺寸。
6. 将大卧室的木门换成木塑室内门，厨房和卫生间的门采用铝合金加玻璃的。
7. 小屋需要新做一面面向过道的墙，墙上有一个木塑室内门。
8. 全屋重新刷漆，所需要的漆自行提前购买好，要使用德国都芳漆。
9. 防盗门，在买卖现场定好价钱，拆卸和安装都不得临时加价，否则防盗门卖家自己承担多出费用。
10. 踢脚线要全屋换一遍。
11. 找5家以上报价，寻找价格最合理的一家。最好找个人工长装修，不要通过装修公司。
12. 是否寻找第三方监理待定。